


Para encender la cabina conecte el cable de poder a un tomacorriente y encienda el equipo oprimiendo la tecla ON/OFF. Una vez encendido el equipo el Display deberá mostrar el mensaje de inicio. Esto indicara que se conectó correctamente, de lo contrario verifique nuevamente las conexiones.

**\*El mensaje mostrado puede variar de acuerdo a la referencia del equipo adquirido.**

****A continuación, le solicitara ingresar la contraseña. Para mover el cursor de unidad utilice la tecla →. Para modificar el valor de la unidad donde se encuentra el cursor utilice las teclas ↑ o ↓. Una vez ubicado el cursor en la última unidad de Izquierda a Derecha, oprima la tecla → para continuar. Si la contraseña ingresada es incorrecta se mostrara el mensaje de “Contraseña Incorrecta”. De lo contrario se mostrará el mensaje de “Contraseña Correcta”.

****Una vez ingresada la contraseña, aparecerá la pantalla principal. Utilice la tecla → para encender o apagar el ventilador.

Utilice la tecla ↓ para encender o apagar la luz blanca.

Utilice la tecla ↓ para encender o apagar la luz blanca.

Utilice la tecla ← para encender o apagar la luz UV.

Utilice la tecla ↑ para Ingresar al menú principal.

Cuando termine el uso de la cabina, apague el ventilador, la luz blanca y/o la luz UV, posteriormente apague el equipo utilizando equipo la tecla ON/OFF.